 № 01-23 **Хабарландыру**

**Автономды қоректендірумен электрондық медициналық таразыларды сатып алу**

Шығыс-Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс-Қазақстан облысының патологоанатомиялық бюросы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, орналасқан мекенжайы: ШҚО, Өскемен қаласы, Протозанов көшесі 7В, " Электронные медицинские весы с автономным питанием " баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен келесі лоттар бойынша сатып алу өткізілетіні туралы хабарлайды:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | өлшем бірлігі | саны | құны | шығындарсомасы (теңге) |
| 1 | Зарарсыздандырылмаған полиэтилен жеңқап  Биологиялық қалдықтарды өлшеуге арналған дербес жұмыс үстелі бар электронды таразылар. Әрекет принципі өлшенетін жүктің әсерінен пайда болатын серпімді элементтің деформациясын аналогтық электр сигналына айналдыруға негізделген. Содан кейін салмақпен басқарылатын микропроцессор сигналды сандық түрге түрлендіреді және нәтижені СКД индикаторына шығарады. Бұл таразылар кірістірілген батареядан да, желілік адаптерден де (қуат көзі)жұмыс істей алады. Бұл таразылар мынадай ерекшеліктерге ие: нөлге бастапқы орнатудың автоматты құрылғысы; нөлге орнатудың жартылай автоматты құрылғысы және ыдыстың массасын іріктеудің жартылай автоматты құрылғысы; массаны Автоматты бекіту құрылғысы; биіктігі бойынша реттелетін деңгей ампуласы мен тіректердің көмегімен деңгей бойынша орнату құрылғысы. Таразының техникалық сипаттамалары: МЕМСТ29329-92 бойынша таразының дәлдік класы - орташа, III; ең үлкен өлшеу шегі (кг) - 15; ең төменгі өлшеу шегі (г) - 20; ыдыс массасының ең үлкен іріктеу шегі (кг) - 5; орталықтандырылмаған таразының қателігі (г) - ±4; жүктелмеген салмақтар көрсеткіштерінің тұрақсыздығы (г) - ±1; көрсеткіштерді белгілеу уақыты (с) - 2 артық емес; шығыс кернеуі (В) бар аккумулятордан қоректендіру-5,5-7,0; Шығыс тұрақсыздандырылмаған кернеуі (В)бар желілік адаптерден қоректендіру - 9,0-12,0; тұтынылатын қуат (мВт) артық емес - 120; батареядан автономды режимде жұмыс істеу уақыты (сағ) кем емес - 48; желілік адаптерден жұмыс істеу уақыты - шектеусіз; габариттік өлшемдері, вхшхг (мм) - 105±5х540±10х300±10; салмағы (кг)артық емес - 5; орташа қызмет мерзімі - кемінде (жыл) - 8. Кепілдік қызмет көрсету мерзімі-кемінде 12 ай. | дана | 1 | 189732,15 | 189732,15 |

Жеткізудің талап етілетін мерзімі: тауарларды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша Тапсырыс берушіден өтінімді алған сәттен бастап 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей жүргізу. Өтінім өнім берушіге электрондық пошта, факс немесе пошта арқылы жіберілуі мүмкін (Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша).

Жеткізу орны: Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 18/5.

Баға ұсыныстарын ұсынудың басталуы 2023 жылғы "05" сәуір, сағат 10.00-ден бастап.

Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі 2023 жылғы "12" сәуір 11 сағат 00 минутқа дейін.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2023 жылғы "12" сәуір сағат 11.30-да келесі мекенжай бойынша ашылады: Өскемен қ., Протозанов к-сі, 7В. каб. ДиректорларҚосымша ақпарат пен анықтаманы 8(7232)208-628 телефоны бойынша алуға болады.

ТАУАР ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН АЛДЫН АЛА КЕЛІСІЛЕДІ!